**Техническое задание**

**на поставку одноразового инвентаря для сбора, временного хранения и**

**транспортирования (перемещения) медицинских отходов класса «Б»**

**для ГАУЗ СО СОКБ №1**

1. **Наименование поставляемых товаров:** Поставка одноразового инвентаря для сбора, временного хранения и транспортирования (перемещения) медицинских отходов класса «Б», «В», «Г».
2. **Количество поставляемых товаров:** согласно Приложению №1 к техническому заданию
3. **Место поставки товаров:** ГАУЗ СО СОКБ №1, 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185
4. **Сроки поставки товаров**: **с момента заключения договора** по **25.01.2022 г*.***
5. **Условия поставки товаров:** поставка товара производится согласно заявке заказчика в течение пять рабочих дней.
6. **Требования к товару:** в соответствии с Приложением 1.
7. **Требования по комплектности:** в соответствии с Приложением 1.
8. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:** наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинские изделия.
9. **Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:** одноразовый инвентарь должны быть готов к использованию без каких-либо дополнительных манипуляций с изделиями. Поставка контейнеров в разукомплектованном виде, без информационных табличек не допускается.

**Эколог Кужина А.С.**

**Приложение №1**

**к техническому заданию на поставку**

**одноразового инвентаря для сбора,**

**временного хранения и транспортирования**

**(перемещения) медицинских отходов класса «Б», «Г»**

**для ГАУЗ СО СОКБ №1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование параметра (функциональные и качественные характеристики товара)** | **Ед. измер.** | **Кол-во** | **Техническое требование** | |
| **II. Технические характеристики одноразовых пакетов** | | | | | |
| **1.** | **Пакеты одноразовые для медицинских отходов класса «Б».** | **шт** | **66842** | | **Для временного хранения и удаления отходов класса «Б» кроме режущих и колющих.** |
| 1.1. | Объем | л | 30,0 | |  |
| 1.2. | Материал пакета |  |  | | Из полимерных материалов |
| 1.3. | Плотность |  |  | | Не менее 40 мкр |
| 1.4. | Цвет пакета |  |  | | Желтый |
| 1.5. | Размер пакета (ширина \* высота), мм |  |  | | 500\*600 |
| 1.6. | Конструкция пакета |  |  | | Пакет герметично завязывается с использованием бирок-стяжек, исключающих высыпание отходов класса Б. |
| 1.7. | Этикетка |  |  | | Влагостойкая, желтого цвета, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Б ». |
| 1.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| **2.** | **Пакеты одноразовые для медицинских отходов класса «Б».** | **шт** | **2975** | | **Для временного хранения и удаления отходов класса «Б» кроме режущих и колющих.** |
| 2.1. | Объем | л | 60,0 | |  |
| 2.2. | Материал пакета |  |  | | Из полимерных материалов |
| 2.3. | Плотность |  |  | | Не менее 40мкр. |
| 2.4. | Цвет пакета |  |  | | Желтый |
| 2.5. | Размер пакета (ширина \* высота), мм |  |  | | 600\*800 |
| 2.6. | Конструкция пакета |  |  | | Пакет герметично завязывается с использованием бирок-стяжек, исключающих высыпание отходов класса Б. |
| 2.7. | Этикетка |  |  | | Влагостойкая, желтого цвета, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Б ». |
| 2.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
|  |  |  |  | |  |
| **3.** | **Пакеты одноразовые для медицинских отходов класса «Б».** | **шт** | **10255** | | **Для временного хранения и удаления отходов класса «Б» кроме режущих и колющих.** |
| 3.1 | Объем | л | 140 | |  |
| 3.2. | Материал пакета |  |  | | Из полимерных материалов |
| 3.3. | Плотность |  |  | | Не менее 40 мкр. |
| 3.4. | Цвет пакета |  |  | | Желтый |
| 3.5. | Размер пакета (ширина \* высота), мм |  |  | | 900\*1100 |
| 3.6. | Конструкция пакета |  |  | | Пакет герметично завязывается с использованием бирок-стяжек, исключающих высыпание отходов класса Б. |
| 3.7. | Этикетка |  |  | | Влагостойкая, желтого цвета, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Б ». |
| 3.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
|  |  |  |  | |  |
| **4.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «Б».** | **шт** | **4867** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 4.1. | Объем | л | 1,0 | |  |
| 4.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 4.3. | Цвет контейнера |  |  | | Желтый |
| 4.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 12-15 см. |
| 4.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 4.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл. |
| 4.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Б ». |
| 4.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем контейнера, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
|  |  |  |  | |  |
| **5.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «Б».** | **шт** | **595** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 5.1. | Объем | л | 2,5 | |  |
| 5.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 5.3. | Цвет контейнера |  |  | | Желтый |
| 5.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 14-16 см. |
| 5.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 5.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл. |
| 5.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Б ». |
| 5.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем контейнера, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
|  |  |  |  | |  |
| **6.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «Б».** | **шт** | **5144** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 6.1. | Объем | л | 2,5-1,5 | |  |
| 6.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 6.3. | Цвет контейнера |  |  | | Желтый |
| 6.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 27-28 см. |
| 6.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 6.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл. |
| 6.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Б ». |
| 6.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем контейнера, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
|  |  |  |  | |  |
| **7.** | **Пакеты одноразовые для медицинских отходов класса «Г».** | **шт** | **525** | | **Для временного хранения и удаления отходов класса «Г» кроме режущих и колющих.** |
| 7.1 | Объем | **л** | **3,0** | |  |
| 7.2. | Материал пакета |  |  | | Из полимерных материалов |
| 7.3. | Плотность |  |  | | Не менее 40 мкр. |
| 7.4. | Цвет пакета |  |  | | Черный |
| 7.5. | Размер пакета (ширина \* высота), мм |  |  | | 310\*330 |
| 7.6. | Конструкция пакета |  |  | | Пакет герметично завязывается с использованием бирок-стяжек, исключающих высыпание отходов класса Г. |
| 7.7. | Этикетка |  |  | | Влагостойкая, белого цвета, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Г ». |
| 7.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
| **8.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «Г».** | **шт.** | **175** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 8.1. | Объем | л | 1,0 | |  |
| 8.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 8.3. | Цвет контейнера |  |  | | Кроме желтого и красного |
| 8.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 12-15 см. |
| 8.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 8.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл. |
| 8.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Г ». |
| 8.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем контейнера, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
| **9.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «Г».** | **шт.** | **172** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 9.1. | Объем | л | 2,5-1,5 | |  |
| 9.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 9.3. | Цвет контейнера |  |  | | Кроме желтого и красного |
| 9.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 27-28 см. |
| 9.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 9.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл. |
| 9.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса Г ». |
| 9.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем контейнера, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
| **10.** | **Пакеты одноразовые для медицинских отходов класса «В».** | **шт.** | **230** | | **Для временного хранения и удаления отходов класса «В» кроме режущих и колющих.** |
| 10.1. | Объем | л | 30,0 | |  |
| 10.2. | Материал пакета |  |  | | Из полимерных материалов |
| 10.3. | Плотность |  |  | | Не менее 40 мкр. |
| 10.4. | Цвет пакета |  |  | | Красный |
| 10.5. | Размер пакета (ширина \* высота), мм |  |  | | 500\*600 |
| 10.6. | Конструкция пакета |  |  | | Пакет герметично завязывается с использованием бирок-стяжек, исключающих высыпание отходов класса В. |
| 10.7. | Этикетка |  |  | | Влагостойкая, желтого цвета, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса В ». |
| 10.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
| **11.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «В».** | **шт.** | **723** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 11.1. | Объем | л | 1,0 | |  |
| 11.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 11.3. | Цвет контейнера |  |  | | Красный |
| 11.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 12-15 см. |
| 11.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 11.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл |
| 11.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса В ». |
| 11.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |
| **12.** | **Контейнер одноразовые для медицинских отходов класса «В».** | **шт.** | **480** | | **Для помещения в контейнер отработанных колющих и режущих предметов медицинского назначения.** |
| 12.1. | Объем | **л** | **3,0** | |  |
| 12.2. | Материал контейнера |  |  | | Из полимерных материалов, устойчивых к проколам, толщиной 1,7 мм. |
| 12.3. | Цвет контейнера |  |  | | Красный |
| 12.4. | Размер контейнера (только высота), см |  |  | | 14 см. |
| 12.5. | Конструкция контейнера |  |  | | Неразборная, устойчивая. |
| 12.6. | Крышка контейнера |  |  | | Плотно прилегающая к загрузочному отверстию, не допускает самопроизвольного открытия и имеет блокирующее устройство. Загрузочное отверстие имеет специальный рельефный контур для снятия игл |
| 12.7. | Информационная табличка |  |  | | Влагостойкая, с информационным окном ( для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты, фамилии ответственного лица за сбор отходов), предупредительная надпись: « Отходы класса В ». |
| 12.8. | Маркировка |  |  | | Содержит: объем пакета, номер партии, дату изготовления, срок годности, краткую информацию по применению. |

Инструкция

по заполнению таблицы технического задания

В пунктах 1.3, 1.5, 2.3, 2.5, 3.3, 3.5, 4.4, 5.4, 6.4, 7.3, 7.5, 8.4, 9.4, 10.3, 10.5, 11.4, 12.4– ставится конкретное значение параметра.

Все остальные пункты должны содержать описательную характеристику параметра, соответствующую техническому заданию.

Эколог А.С.Кужина